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氟素电子防护纳米涂层剂S15
编号：PQ-MSDS-S15-001                                                                首次修订：2024.11.30  

版次：A.1.3                                                                           修改日期：2025.12.01

 化学品及企业标识      

产品名称：氟素电子防护纳米涂层剂
产品编码：S15
应用范围：涂料领域

限制用途：直接接触食品的位置
制造商或供应商信息

公司名称：深圳市派旗纳米技术有限公司

地    址：深圳市龙华区福城街道新和社区竹村永顺街11号1栋4楼

电    话：+86-0755-8529-7596
网    址：https://www.paiqinano.com

应急电话：+86-0755-8529-7596
2. 危险性概述

危险性类别：非危险品

侵入途径：眼睛/皮肤接触，吸入。

健康影响:

口    服：吞咽可能有害。

眼睛接触：接触眼睛不会造成严重刺激。

皮肤接触：在产品使用中接触皮肤不会造成严重刺激。

吸    入：吸入不会有健康危害，除非产品过热出现分解。

3. 成分/组成信息

	成分名称
	CAS登记号
	质量分数

	全氟丙烯酸聚合物
	商业秘密
	14.5%-15.5%

	六氟丙烯三聚体
	6792-31-0
	44.5%-48.5%

	乙基九氟乙丁基醚
	163702-06-5
	37.0%-40.0%


急救措施

吸    入：如果吸入，请将患者移到新鲜空气处。如果有症状则就医治疗。

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。

眼晴接触：分开眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。立即就医。

食    入：漱口，禁止催吐。立即就医。

对保护施救者的忠告：将患者转移到安全的场所。咨询医生。出示此化学品安全技术说明书给到现场的医生看。

消防措施

易燃性

自燃温度：未检测到

闪    点：没有闪点

易燃极限：无

危险特性

暴露在极热下会引起热分解。避免吸入可能因热分解而产生的产品和物质。
危险的分解或副产品：一氧化碳、二氧化碳、氟化氢有毒蒸气，颗粒物等。
灭火剂方式与灭火剂
用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂。
避免使用直流水灭火，直流水可能导致可燃性液体的飞溅，使火势扩散。
灭火注意事项及措施

暴露在极端高温下会产生热量分解。穿戴全套防护装备和自给式呼吸器。
在安全距离处、有充足防护的情况下灭火。防止消防水污染地表和地下水系统。
泄漏应急处理
作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：
禁止接触或跨越泄漏物。

作业时使用的所有设备应接地。

尽可能切断泄漏源。

消除所有点火源。

根据液体流动、蒸汽或粉尘扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。

环境保护措施：收容泄漏物，避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。

小量泄漏：尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收，并转移至安全场所。禁止冲入下水道。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
操作处置与储存

操作注意事项

远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。

不吞食。不吸入。穿戴合适的防护工作服。如空气不流通，佩戴合适呼吸设备。如误食，立即寻求医疗救助和显示容器或者容器标签。避免眼睛接触和皮肤接触。

储存注意事项

储存于阴凉、空气流通性良好的地方。保持容器密封，直至可以使用。

接触控制/个体防护

工程控制：生产过程中注意保持空气流通。工作地点附近有洗眼池。

呼吸系统防护：空气中浓度过高时，请注意佩戴过滤式口罩。避免长期吸入蒸气。如果热分解出现：避免吸入分解产物。

眼睛防护：戴化学护目镜。

身体防护：可穿防静电工作服。

手 防 护：戴橡胶手套。可有效防止皮肤接触。

其他防护：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。注意个人卫生。
理化特性

	外观与性状
	无色透明液体
	气味
	微弱气味

	pH 值
	不适用
	闪点
	无闪点

	熔点/凝固点(℃)
	<-90 ℃
	易燃性
	不燃

	密度(25℃)
	(1.63±0.05) g/cm3
	水溶解性
	<100 ppm

	粘度
	（4-8）mPa·S
	n-辛醇/水分配系数
	无资料

	饱和蒸气压(kPa)
	6.28 kPa（25℃）
	
	


稳定性和反应活性

	稳定性 
	本产品是稳定的

	不稳定温度 
	200 ℃

	避免接触的条件 
	高温与明火

	不相容的物质 
	氧化剂，酸，碱

	腐蚀性 
	无腐蚀性


毒理学信息

	急性毒性
	LC50（吸入/大鼠）：>21.1224 mg/L（4h），未被分类

LD50（经皮/大鼠）：>2000 mg/kg，，未被分类

LD50（经口/大鼠）：>5000 mg/kg，未被分类

	局部影响/刺激性
	对家兔眼/皮肤无刺激性

	致突变性
	细菌回复突变试验：未见致突变性

	致癌性
	NNTP：未列，IARC：未列，OSHA：未列


生态资料

生态毒性
急性水生物危险：根据GHS分类对水生生物没有急性毒性

慢性水生物危险：根据GHS分类对水生生物没有急性毒性

废弃处置

废物处理

在许可的工业废物处置设施中处置废物。燃烧产物包含氢氟酸，设备必须具有处理卤化物的能力。
包装处理

在可能的情况下，彻底清洗后重新使用容器。根据当地法律法规，将废物容器送至授权的垃圾填埋场。

运输信息

当地法规

运输上分类为非危险品

中国运输危险级别：不适用，可按非限制性货物办理

国际法规

运输上分类为非危险品

UN 编号      ：不适用

联合国运输名称：不适用

包装标志      ：/

包装类别      ：/

是否海洋污染物：否

注意事项      ：容器必须密封，不可暴晒，雨淋。

法规信息

1、《危险化学品安全管理条例》（2011-02-16）

2、《化学品分类和标签规范》（GB 30000系列）

3、《常用危险化学品贮存通则》（GB15603-2022）

其他信息

所有物质都可能出现未知的危险，应谨慎使用。
此安全技术说明书所给出的信息仅作为操作、使用、贮存、运输、处置的安全指导，而不能作为担保和质量指标，此信息仅用于指定的物质而不能用于其他相关的物质，除非特别指明。本公司不担保必定使用范围及用途。用户在使用产品前，请咨询公司技术人员。
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